ARDUINO程序说明

配置好环境直接打开即可

使用的SPI为硬件SPI，I2C为软件I2C，引脚说明如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PICO引脚 | PICO引脚说明 | 备注 |
| 0 | LCD的RST |  |
| 1 | LCD的DC |  |
| 2 | LCD的SCK | SPI的SCK |
| 3 | LCD的MOSI | SPI的MOSI |
| 5 | LCD的CS | SPI的CS |
| 6 | LCD的BLK |  |
| 9 | 触摸的INT | 没有用到 |
| 10 | 触摸的SCL | 软件I2C的SCL |
| 11 | 触摸的SDA | 软件I2C的SDA |
| 13 | 触摸的RST |  |